Configurar DHCP

Lo más sencillo es utilizar el asistente para configurar, instalar y crear un nuevo ámbito. Aunque también podemos realizarlo de forma manual, desde agregar/quitar programas, instalando el componente DHCP.

* El servidor ha de tener una IP estática antes de configurar el DHCP.

Las opciones del DHCP están divididas en opciones del servidor, opciones de los ámbitos, opciones de los clientes y opciones de las clases.

· Opciones del servidor se aplican a todos los clientes de DHCP, por lo que lo conveniente sería especificar las que afecten a parámetros comunes a todos los ámbitos.

· Opciones de los ámbitos se aplican a los clientes de un ámbito y anulan las definidas en opciones de servidor.

· Opciones de los clientes son para algunos específicos, como algunos equipos determinados que tengan rasgos especiales; anulan todas las demás opciones.

· Opciones de las clases ofrecen parámetros de DHCP según el tipo de cliente.

Crear un ámbito nuevo

Un ámbito es un rango de direcciones IP que el servidor DHCP administrará. Hay que asegurarse del rango de direcciones, de las que hay que excluir y las que hay que reservar para otros servidores, como DNS o WINS.

* Un ámbito es un rango de IP posibles en una red. Donde hay varios ámbitos los clientes de una subred lógica no pueden obtener direcciones de otro ámbito distinto, si el deseo es que sí lo hagan, entonces es necesario un superámbito, que no es más que una agrupación de ámbitos en un solo conjunto; Las principales razones de creación de un superámbito son: un ámbito se queda sin direcciones, hay que renumerar la red y trasladar los clientes a otro conjunto de direcciones o, se desea tener dos servidores DHCP en la misma subred por redundancia.

Para crear un ámbito:

· Abrir menu inicio(herramientas administrativas(DHCP.

· Elegir el servidor a administrar del árbol, si no está proceder a agregarlo (Acción(agregar servidor).

· Una vez elegido, Acción(Ámbito nuevo.

· Siguiente

· Nombre y descripción del ámbito

· Siguiente

· Escribir el intervalo, IP inicial a IP final, la longitud de la máscara o directamente en Máscara colocar la que se desea.

· Siguiente

· Definir las IP o rango de IP que se quieren excluir.

· Siguiente

· Especificar la duración de las concesiones para los clientes.

· Siguiente

· Configurar las opciones del DHCP.

· NO(finalizar

· SI

· Siguiente

· Definimos enrutadores (pasarelas) lo utilizarán los clientes como puerta de enlace.

· Siguiente

· Definir el nombre de dominio (dominio primario), agregar las IP de los DNS.

· Siguiente

· Definir, si es el caso, las IP de los WINS.

· Siguiente

· Activar el ámbito

· SI/NO

· Siguiente

· Finalizar

Hay que autorizar el DHCP, si se ha instalado en un DC esto se realiza de forma automática, sino, desde la mmc DHCP, se elige el servidor y Acción(autorizar.

Activar un ámbito: clic derecho sobre el ámbito y activar.

